豪沃牌ZZ5087XRQF331CE183型易燃气体厢式运输车

品牌：重汽豪沃易燃气体厢式运输车<br>

底盘型号：ZZ1087F331CE183 <br>

额定质量：4350kg <br>

外型尺寸：6050×2220,2370×3350<br>

车厢尺寸：4150×2150,2300×2150<br>

发动机：福田康明斯110千瓦154匹柴油<br>

配置：国五排放，ABS,电子电源总开关，5档变速箱，重汽豪沃单排驾驶室，7.00R16LT 8PR钢丝胎；箱体外饰冷轧钢板，带透气孔，内饰铝合金板，前碟后鼓，烟雾报警器，静电胶皮，排气管前置，戴莫火帽，静电拖地带，危货车标识，卫星定位记录仪，限速80公里；全国上户无忧。



|  |
| --- |
| **【主要技术参数】** |
| 产品商标 | 豪沃牌 | 公告批次 | 292 |
| 产品名称 | ZZ5087XRQF331CE183型易燃气体厢式运输车 | 产品号 | ZM57E5CR021 |
| 总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 4350,4285 | 外形尺寸(mm) | 6050×2220,2370×3350 |
| 整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | 4150×2150,2300×2150 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.18 |
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1610,1160/1730 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3280,3160 |
| 轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 79 |
| 其它：选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4150mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3850mm。选装保险杠,选装后视镜,选装货厢外观结构,选装导流罩,选装液压举升尾板。可不选装紧绳器。车厢顶部封闭,不可开启。燃油箱与电瓶的位置可互换。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。前后悬、轴距和转弯直径参数一一对应。外形尺寸宽与货厢栏板内尺寸宽参数一一对应。外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。发动机ISF2.8s5129T对应油耗申报值16.6L/100km;发动机ISF3.8s5141对应的油耗申报值16.8L/100km;发动机ISF2.8s5148T对应的油耗申报值17.0L/100km;发动机ISF3.8s5154和NGD3.0-CS5D对应的油耗申报值17.2L/100km;发动机CY4SK151对应的油耗申报值17.6L/100km。运送危险货物的品名为液化石油气、丁烷、丙烷、打火机或打火机加油器、压缩煤气、压缩氧、溶解乙炔等,运送危险货物类项号均为:2.1、2.1、2.1、2.1、2.3、2.2、2.1。液压尾板收起状态的水平长度295mm。 |
| **【底盘技术参数】** |
| **3280;单排/2080;前桥/后桥:VPD028QB/4.2t/5.375;发动机:ISF2.8s5148康明斯;变速箱WLY6TS40;7.50R16全钢胎，原厂空调，中控，电窗，断气刹，铝合金油箱** |
| 底盘型号 | ZZ1087F331CE183 | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5865×2180×2450 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/18 | 轮胎规格 | 7.50R16LT,8.25R16LT |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1585,1795 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF2.8s5148TISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司北京福田康明斯发动机有限公司 | 27803760 | 110115 |
| 湖北宝亚达特种专用汽车有限公司 |
| 7X24小时全国免费电话：400-855-0710 经理：温权155 8683 7888 |
| 传真：0710-3328929 邮 箱：229838999@qq.com 官网：http://www.bydtzc.com  |
| 生产：冷藏车、防爆车、危货车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |

湖北宝亚达特种专用汽车有限公司易燃气体厢式运输车（气瓶车）优势：

1、易燃气体（液体、固体）厢式运输车按底盘的类型可分为:江铃、庆铃、福田奥铃、福田欧马可、重汽豪沃、东风等。按额定载质量有：0.7吨，1.495吨，1.5吨，3吨，3.5吨，4吨，5吨等系列车型。

2、厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门，如需安装抗暴容器则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗口，以使厢内外空气流动，厢体内部做防静电处理，厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板，并与底盘等电位连接，通过车辆后端的导静电装置与大地相连，可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放，提高爆破器材运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动，保证安全。

3、气体泄漏报警器：是感测车厢内气体泄漏的专用装置，安装在车厢内顶部，并与驾驶室内报警装置连接，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员，保证及时消除险情。

4、防盗报警器：为了保证安全，在车厢后方和侧面开设有门，在各门器框上方安装有门磁开关报警器（根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等）当厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。

5、整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器（防火罩），防止热源对爆炸物产生不良影响。

6、底盘上装有两条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。

7、车身颜色为黄色，并有“严禁烟火”和“爆”字样，贴有反光标识。

**在宝亚达购买的易燃气体厢式运输车途中出问题怎么办？
有问题点这里**☛ [宝亚达售后](http://www.bydtzc.com/fuwuyuzhichi/shouhoufuwu/)